**ANEXO I.8 - EDIFICAÇÕES NAS ÁREAS OBJETO DE CONCESSÃO**

Abaixo são apresentadas as características de cada edificação, com a descrição de algumas demandas de reforma. Caso haja interesse, a CONCESSIONÁRIA poderá utilizá-las, exceto no caso da Serraria e da Capela, em que a recuperação é obrigatória, conforme item 3.2.1. Recomendamos a realização de uma análise mais detalhada das condições atuais das edificações, para melhor definição das necessidades de manutenção. Não havendo interesse de uso, as edificações deverão ser mantidas nas condições em que foram recebidas pelo PODER CONCEDENTE na assinatura do contrato.

1. **Portaria** (nº 1 no Anexo I.2; nº 1 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – conjunto composto por uma guarita e um sanitário, totalizando 8m2 de área (4,5m2 guarita e 3,5m2 sanitário). A guarita comporta duas pessoas operando a bilheteria (dois lados) e base fixa de Rádio (Vigilância). A guarita é toda feita em madeira (piso, paredes e forro), exceto pelo baldrame em concreto. O sanitário apresenta somente o piso em concreto e o restante em madeira. A cobertura é de vigamento em madeira e telhas de cerâmica.
2. **Almoxarifado / Antiga Escola** (nº 8 no Anexo I.2; nº 2 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação atualmente utilizada como almoxarifado, com área de 216m2 e cercada com alambrado de arame. Possui 4 salas, 3 sanitários, 1 cozinha, 1 área de serviço, 1 despensa, 1 hall de entrada e 1 biblioteca. Todo o piso e baldrame são de concreto, as paredes são de alvenaria, exceto na sala que é de madeira. O forro é todo em madeira. A cobertura possui vigamento em madeira e telhas de cerâmica.
3. **Serraria** (nº 44 no Anexo I.2; nº 9 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação atualmente utilizada como espaço para guarda de ferramentas e pequenos trabalhos de manutenção em madeira. Não está aberta para visitação devido ao seu estado de conservação e necessidade de reforma. Trata-se de um galpão de madeira contendo os equipamentos antigos movidos à base de uma roda d’água. Área de relevância histórica para o Parque e destinada à visitação. Possui área de 275m2. Possui 1 oficina, 1 vestiário, 2 almoxarifados, 1 cozinha e 1 sanitário. O baldrame é de pedra, pisos em geral são de madeira, exceto pela área da oficina que é de madeira. Paredes são em madeira, exceto o sanitário, que é de alvenaria. Não há forro. A cobertura tem vigamento em madeira e telhas de zinco.
4. **Centro de Visitantes/ Loja de Souvenir/ Fraldário** (nº 45 no Anexo I.2; nº 10 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação contempla o atual Centro de Visitantes, contendo 3 ambientes acessados por duas entradas (principal, corrimão lateral e Loja); espaço atualmente utilizado por empresa permissionária para loja de souvenires; fraldário e banheiros femininos. Possui área de 134m2. Possui 3 salas de exposição, 1 sala caixa, 1 sala depósito, 1 loja, 1 fraldário e 3 sanitários. O baldrame é de pedra e concreto, pisos são em concreto na sala de exposição principal (entrada), na loja e sanitários, sendo o restante em madeira. As paredes externas são em alvenaria, assim como sanitários, já as paredes internas são parte em alvenaria e parte em madeira. Todo o forro é de madeira. A cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica francesa.
5. **Operadora de Ecoturismo/ Sanitário** (nº 46 no Anexo I.2 – “sanitário/ almoxarifado”; nº 11 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – são duas edificações localizadas ao fundo do Centro de Visitantes. Possui área de 32m2, com 2 sanitários, 1 cozinha e 1 almoxarifado. As edificações não possuem baldrame, apresentando pisos em concreto, paredes em alvenaria, forro e cobertura em madeira e telhas de fibrocimento.
6. **Centro de Exposições/ Operadora de Ecoturismo/ Loja de Artesanato/ Sanitários** (nº 47 no Anexo I.2 – “Centro de convivência, Agência de Ecoturismo e sanitários”; nº 12 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação com muitos cômodos, sendo o principal um salão utilizado como Centro de Exposições. Outros cômodos utilizados atualmente como escritório da empresa operadora de ecoturismo, loja de artesanatos, almoxarifado da monitoria e sanitários masculinos e femininos. Possui um deck de madeira na lateral e nos fundos que dá acesso aos serviços de ecoturismo e aos banheiros. Possui área total de 324m2. Possui 1 salão de exposições/sala de reunião, 2 sanitários, 2 salas e 1 loja. O baldrame é de concreto e os pisos são de madeira, exceto nos sanitários. As paredes são parte em alvenaria e parte em madeira. Todo o forro é de madeira. A cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica francesa.
7. **Chocolateria/ Lanchonete** (nº 73 no Anexo I.2; nº 13 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação atualmente utilizada por empresa permissionária como lanchonete e chocolateria. Antiga edificação de madeira, com uma anexo em alvenaria utilizada como banheiro. Também contém um deck de madeira com mesas e guarda-sóis. Dispõe de área de 70m2. Possui 1 cozinha, 2 sanitários (interno e externo), 1 sala de exposição de produtos, 1 sala para mesas e 1 varanda (deck de madeira). Baldrame de concreto. Pisos de madeira, exceto no caso dos sanitários, que são de concreto. Paredes em madeira, exceto no caso dos sanitários, que são de alvenaria. Forro de madeira. Cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica.
8. **Setor da Monitoria** (nº 43 no Anexo I.2; nº 14 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação atualmente utilizada como depósito de materiais de educação ambiental. Já foi utilizado a sede dos monitores ambientais, pela localização central na área de uso público. Possui deck de madeira na área externa. Acesso através de escada de madeira. Possui área de 90m2 (58m2 edificação e 32m2 varanda descoberta). Possui somente 3 salas e nenhuma instalação hidráulica. O baldrame é de madeira, assim como pisos, paredes e forro. A cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica francesa. Edificação apresente problema sério em sua fundação. A casa é elevada devido inclinação do terreno, por isso o baldrame é uma estrutura de madeira que necessita reforma com acréscimos de pilares. O recalque da base compromete pisos e paredes, que precisam de reforma/ manutenção.
9. **Capela** (nº 40 no Anexo I.2; nº 15 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação atualmente aberta à visitação e que já foi utilizada para missas que ocorriam regularmente no Parque, em outros períodos. Acesso através de escada de blocos de pedra, com corrimão. Possui área de 51m2. Possui apenas 1 salão e nenhuma instalação hidráulica. Baldrame é de concreto e todo o restante da edificação é de madeira. Cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica francesa.
10. **Antiga Hospedaria/ Estacionamento** (nº 33 no Anexo I.2; nº 16 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação atualmente está fechada para visitação, com obras de reforma não concluídas. Edificação possui relevância histórica para o Parque, pois é local da antiga sede da Fazenda da Guarda, antes de ser tornado Parque. Toda a área externa é utilizada atualmente como estacionamento. Possui área de 234m². Possui 5 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 1 churrasqueira, 4 sanitários e 2 varandas. Baldrame e pisos são de concreto, exceto pelos dormitórios que possuem assoalho de madeira. As paredes são de madeira, exceto na sala, cozinha e sanitários, que são de concreto. O forro é todo em madeira. A cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica francesa.
11. **Centro de Lazer/ Refeitório** (nº 25 no Anexo I.2; nº 23 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação utilizada como refeitório e espaço para receber grupos, normalmente agendados, de visitantes de escolas, igrejas e empresas. Dispõe de cozinha, sanitários, mesas e bancos de madeira em área coberta e em área aberta próxima, também está próximo de duas churrasqueiras. Possui área de 145m2, compostapela edificação e varanda (31m2 edificação e 114m2 varanda). Possui 4 sanitários, 1 cozinha, 1 despensa e 1 varanda. Baldrame e pisos são de concreto. As paredes são de alvenaria. O forro é todo em madeira. A cobertura tem vigamento em madeira (eucalipto) e telhas ecológicas. Janelas e portas são de ferro.
12. **Churrasqueiras do Centro de Lazer I** (nº 25 no Anexo I.2; nº 23A no Anexo 8 do Plano de Manejo) – estruturas de quiosque coberto com churrasqueiras para uso de visitantes. Possui área de 33m2. Possui 1 quiosque com 2 churrasqueiras com piso de concreto e cobertura com vigamento de madeira (eucalipto) e telha ecológica.
13. **Casa da Floresta – Espaço Araucária** (nº 32 no Anexo I.2; nº 24 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação utilizada como espaço educativo, atualmente denominado de Espaço Araucária. Possui área de 61m², com 2 salas, 1 cozinha, 2 sanitários, 1 vestiário e 1 varanda. Baldrame e pisos são de concreto, exceto nas salas e nos sanitários, que são de madeira. As paredes são de alvenaria, exceto nas salas que são de madeira. O forro é todo em madeira. A cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica francesa.
14. **Bilheteria trem (**nº 48 no Anexo I.2**;** nº 25 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação utilizada atualmente como bilheteria pela empresa permissionária que opera o serviço de trenzinho. Composta por umpiso de concreto e uma casa de madeira. A área total do piso tem 30m2 e a edificação 4m2. Possui 1 bilheteria e 1 depósito e não possui instalação hidráulica. O baldrame e piso são de concreto, as paredes de madeira e a cobertura tem vigamento de madeira e telhas de cerâmica.
15. **Restaurante** (nº 49 no Anexo I.2; nº 26 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação utilizada atualmente como restaurante. Possui área de 177m2, com 2 salões (interno e externo), 1 cozinha, 3 sanitários e 1 despensa. Baldrame e pisos são de concreto. As paredes são de alvenaria, exceto no salão interno que são de madeira. O forro é todo em PVC. A cobertura tem vigamento em madeira e telhas de fibrocimento.
16. **Viveiro** (nº 59 no Anexo I.2; nº 27 no Anexo 8 do Plano de Manejo) Possui área de 110m2 com 1 cozinha, 1 escritório, 1 almoxarifado e 1 varanda. Edificação não possui baldrame nem forro. Pisos são de concreto, as paredes são de madeira e a cobertura tem vigamento de madeira e telhas de fibrocimento.
17. **Outros Sanitários**
	1. **Sanitário da Hospedaria/ Estacionamento** (nº 33 no Anexo I.2; nº 17 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação recém reformada com área de 20m2. Baldrame e piso de concreto, paredes de alvenaria interna e madeira externa, forro de madeira e cobertura com vigamento em madeira e telhas de fibrocimento.
	2. **Sanitário Almoxarifado** (nº 8 no Anexo I.2; sem nº no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação recém reformada. Mesmo padrão do Sanitário da Hospedaria/ Estacionamento.
	3. **Sanitário Centro de lazer** (nº 25 no Anexo I.2; sem nº no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação recém reformada. Mesmo padrão do Sanitário da Hospedaria/ Estacionamento.
18. **Toca da Onça** (nº 60 no Anexo I.2; nº 28 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação já foi residência de funcionários e atualmente está vazia. Tem área de 87m2 que inclui edificação e varanda. Possui 4 dormitórios, 1 sala, 1 cozinha, 1 sanitário, 1 área de serviço, 1 garagem, 1 varanda e 1 churrasqueira. Baldrame de blocos de concreto. O piso é de concreto na cozinha, sanitário e varanda e de madeira na sala e dormitórios. A garagem não possui piso. As paredes são parte de alvenaria e parte de madeira. O forro é de madeira e a cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica na edificação e telhas de fibrocimento na churrasqueira.
19. **Residência** (nº 53 no Anexo I.2; nº 30 no Anexo 8 do Plano de Manejo) –Tem área de 130m2 incluindo edificação, varanda e garagem. Possui 3 dormitórios, 1 sala, 1 cozinha, 1 sanitário, 1 área de serviço e 1 varanda. Baldrame de blocos de concreto. O piso é de concreto, exceto nos dormitórios e na sala, que são de madeira. As paredes são parte de alvenaria e parte de madeira. O forro é de madeira e a cobertura tem vigamento em madeira e telhas de fibrocimento.
20. **Residência - Casa 1** (nº 39 no Anexo I.2; nº 16 no Anexo 8 do Plano de Manejo) – edificação já foi utilizada como sede e como casa da diretoria da Fundação Florestal. Atualmente é um espaço multiuso, utilizado para cursos, reuniões e alojamento de funcionários da FF. É composta de uma edificação principal, uma churrasqueira ampla e coberta e uma garagem com sanitários. Possui área de 368m2 (280m2 edificação, 45m2 churrasqueira e 43m2 garagem/sanitários). Possui 4 dormitórios, 3 sanitários, 1 sala de estar, 1 sala de jantar, 1 sala de entrada para os quartos, 1 escritório, 1 hall de entrada, 1 cozinha, 1 despensa e 1 área de serviço. Baldrame é feito de concreto. Os pisos são de concreto em quase todos os cômodos, exceto na sala de estar, escritório e dormitórios da casa principal, que são de madeira. As paredes são todas de alvenaria. O forro é todo em laje de concreto, exceto sala de estar, sala de jantar e quarto de entrada dos quartos, que são de estuque, e despensa, área de serviço e sanitários que são de madeira. A cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica francesa na edificação principal, a churrasqueira e garagem têm telhas de fibrocimento.
21. **Residência – Casa 2** (nº 38 no Anexo I.2; nº 19 no Anexo 8 do Plano de Manejo) Tem área total de 204m2 contando com a edificação + edícula (186m2 edificação, 18m2 edícula). Possui 3 dormitórios, 1 sala de estar, 1 sala de jantar, 1 escritório, 1 cozinha, 1 garagem, 1 área de serviço e 1 depósito (edícula). O baldrame e os pisos são em concreto, exceto nos dormitórios, escritório, sala de estar e sala de jantar, que são de madeira. As paredes são parte de alvenaria e parte de material misto (estuque e alvenaria na parte interna e madeira no revestimento externo, com exceção da edícula, cujas paredes são de madeira). O forro é de madeira, exceto nos sanitários que são lajes de concreto. A cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica francesa na edificação principal, e a edícula possui telhas de fibrocimento.
22. **Residência – Casa 3** (nº 36 no Anexo I.2; nº 20 no Anexo 8 do Plano de Manejo) Tem área total de 129m2 contando com a edificação + edícula. Possui 3 dormitórios, 1 sala de estar, 1 sanitário, 1 cozinha, 1 área de serviço, 1 garagem e 1 depósito (edícula). O baldrame e pisos são em concreto, exceto nos dormitórios e sala de estar, que são de madeira. As paredes são parte de alvenaria e parte de madeira. O forro é de madeira e a cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica francesa na edificação principal, e a edícula possui telhas de fibrocimento.
23. **Residência – Casa 4** (nº 35 no Anexo I.2; nº 21 no Anexo 8 do Plano de Manejo) Tem área de 123m2 incluindo as varandas. Possui 3 dormitórios, 1 sala de estar, 2 sanitários, 1 cozinha, 1 área de serviço, 1 garagem e 1 varanda. O baldrame e os pisos são em concreto, exceto nos dormitórios e na sala de estar, que são de madeira, e na garagem que é de pedra. As paredes são parte de alvenaria e parte de madeira. O forro é de madeira. A cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica francesa na edificação principal e na garagem, e o depósito tem telhas de fibrocimento.
24. **Toca dos Macacos** (nº 34 no Anexo I.2; nº 22 no Anexo 8 do Plano de Manejo) Edificação dividida em duas residências, frente e fundos. Parte do telhado cedeu devido à queda de galho de árvore, comprometendo a edificação. A varanda da área de serviço teve a cobertura desmontada por risco de queda. Tem área total de 140m2. Possui 4 dormitórios, 2 salas de estar, 1 sanitário, 2 cozinhas, 2 áreas de serviço. O baldrame e pisos são em concreto, exceto nos dormitórios e sala de estar, que são de madeira. As paredes são de alvenaria, exceto a da sala e dos dormitórios, que são de madeira. O forro é de madeira e a cobertura tem vigamento em madeira e telhas de cerâmica francesa.
25. **Residências do Retiro** (nº 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69[[1]](#footnote-1) e 71 no Anexo I.2; nº 42 a 49 no Anexo 8 do Plano de Manejo,) – estas edificações já foram residências, mas estão há muito tempo vazias. Não possuem mais ligação elétrica na rua, pois foi cortado pela empresa CONCESSIONÁRIA. A casa nº 46 era uma escola municipal existente dentro do Parque (assim como a escola em frente ao escritório). Ela é constituída por uma edificação principal e uma garagem (no Anexo I.2 a garagem consta como a edificação nº 67). A casa nº 45 não existe mais pois foi suprimida em incêndio no Parque. Possuem baldrames em concreto. Piso de assoalho de madeira, exceto nas cozinhas, sanitários, áreas de serviço e varandas. Paredes todas em alvenaria, exceto na escola (nº 46), que são de madeira. Forros de madeira e coberturas com vigamento de madeira e telhas de cerâmica.

A tabela abaixo resume a descrição dos imóveis:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº CASA****(Anexo I.2)** | **Nº CASA****(Plano de Manejo)** | **ÁREA (m2)** | **AMBIENTES** |
| 63 | 42 | 85 | 3 dormitórios, 1 sala, 1 sanitário, 1 cozinha, 1 área de serviço e 1 varanda. |
| 64 | 43 | 65 | 2 dormitórios, 1 sala, 1 sanitário, 1 cozinha, 1 área de serviço e 1 varanda. |
| 65 | 44 | 85 | 3 dormitórios, 1 sala, 1 sanitário, 1 cozinha, 1 área de serviço e 1 varanda. |
| 66 e 67 | 46 (escola e garagem) | 83 | 2 salas, 1 cozinha, 3 sanitários e 1 garagem |
| 68 | 47 | 65 | 2 dormitórios, 1 sala, 1 sanitário, 1 cozinha, 1 área de serviço e 1 varanda. |
| 69 | 48 | 85 | 3 dormitórios, 1 sala, 1 sanitário, 1 cozinha, 1 área de serviço e 1 varanda. |
| 71 | 49 | 85 | 3 dormitórios, 1 sala, 1 sanitário, 1 cozinha, 1 área de serviço e 1 varanda. |

1. **Casas da Rua da Garagem** (nº 26, 27 e 28 no Anexo I.2; nº 37, 38 e 39 no Anexo 8 do Plano de Manejo) Todas as casas apresentam problemas estruturais e podem ser demolidas para aproveitamento do espaço como bolsão de estacionamento. Possuem, respectivamente, área de 85m2, 71m2 e 90m2. Todas possuem 3 dormitórios, 1 sala, 1 sanitário, 1 cozinha, 1 despensa e 1 área de serviço. A casa nº 38 possui 1 varanda, e a casa nº 39 possui 1 varanda e 1 depósito. Possuem baldrames em concreto, piso de madeira, exceto nas cozinhas e nos sanitários, paredes todas em madeira, forros de madeira e coberturas com vigamento de madeira e telhas de cerâmica, e em alguns casos, fibrocimento.
1. [↑](#footnote-ref-1)